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Callao, 04 de Febrero del 2015
CCH - N°0107-2015

Señores    : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE


         Chiclayo / Lambayeque
Atención   : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO     
Presente.-                                                                                                                 Estimados señores:
Nos es grato dirigirme a ustedes para cotizarles y detallar las características técnicas de nuestro Cargador Frontal.

UN MINICARGADOR XCMG XT 740.

· MARCA: XCMG

· FABRICACION: JAPONESA

· MOTOR: XINCHAI , 55HP
·  CABINA ABIERTA 
· LAMPON: 4.5M3 
·  CONTROL: JOYSTICK
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

	Dimensión de apariencia
	3625 mm x 1830 mm x 2093 mm

	Peso del equipo entero
	3600 Kg

	Especificaciones de neumático
	12-16.5NHS 1 ORP

	Capacidad de pala
	0.55 M3

	Carga nominal
	950 Kg.

	Altura de descarga
	2365 mm

	Distancia de descarga
	625 mm

	Tiempo de elevación del brazo motriz
	＜5 s

	Totalidad de tres ítems
	＜10 s

	Fuerza de excavación
	＞20 KN

	Base de ejes
	1116 mm

	Base de ruedas
	1475 mm

	Motor
	PERKINS

	Potencia
	64 Hp

	Velocidad de revolución nomina
	2400 Rpm

	Máxima velocidad de conducción


	12.5 Km/h


	PRECIO
	S/. 130,350.00 Nuevos soles. Incluido I.G.V. Puesto en los almacenes de la Municipalidad.

	FORMA DE PAGO
	CONTADO PREVIA VENTA

	PLAZO DE ENTREGA 
	Inmediata. 

	GARANTÍA
	01 año o 1,500 horas de trabajo lo que ocurra primero

	TIEMPO DE OFERTA
	30 días a partir de la fecha.


Sin otro en particular, y a la espera de sus gratas órdenes, quedamos de ustedes.

Atentamente;

Luis Ocaña Vásquez
Gestor Comercial

CEL. # 945967058 / 01-4237837
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