	

	                         Forklift
Periyodik Kontrol Raporu 
                               Dizel     

		
	
	




	Firma adı
	
	Bölümü
	

	Adresi
	
	Kontrol tarihi
	

	Tel.
	
	Faks
	
	Kontrol no
	

	Markası
	DALİAN
	İmal yılı
	 2012
	Lastik tipi - Adeti
	             HAVALI/4ADET

	Modeli / Tipi
	FD25
	CTJ
	Fren çeşidi
	 HİDROLİK
	Ataçman çeşidi
	ÇATAL 

	Seri No
	507745
	Kapasite(kg)
	 2500
	Test ağılığı(kg)
	1800

	Hızı (m/s)
	-- 
	Kapasitif kaldırma yüksekli.(mm)
	 3300
	Test kaldırma yüksekliği (mm)
	2000

	Yakıt tipi
	DİZEL
	Kapasitif ağırlık merkezi (mm)
	 500
	Test ağırlık merkezi (mm)
	 600

	CE etiketi var mı?
	Evet
	
	AB kimlik no
	
	TSE belgesi var mı?
	

	A
	UYARI SİSTEMLERİ KONTROLÜ
	Uygun
	U. Değil
	 
	Uygun
	U. Değil

	1
	Önceki kontrol raporu var mı?Eksiklikler giderilmiş mi?
	 İLK
	 
	23
	Gal zinciri bakla ve pimlerinde aşınma ve zincir ayarları durumu
	Uygun
	

	2
	Uyarı-etiket işaretleri 
	 Uygun
	
	24
	Karşı ağırlık bağlantı durumu
	 Uygun 
	 

	3
	Göstergelerin durumu
	Uygun  
	 
	25
	Hidrolik hortum durumu
	
	U DEĞİL

	3
	Korna durumu
	
	U DEĞİL
	26
	Kumanda valfi durumu
	 Uygun
	 

	4
	Ön farların durumu
	Uygun
	 
	D
	YÜK KALDIRMA DENEYİ

	5
	Sinyallerin durumu
	Uygun
	
	I
	FONKSİYON DENEYİ

	6
	Fren lambaları durumu
	 
	U DEĞİL
	27
	Forklift yüksüz durumda her bir hareket mekanizmasının izin 
	  Uygun
	

	7
	Sarı renkli döner tepe lambası durumu
	
	U DEĞİL
	
	verilen hareket alanlarının başından sonuna kadar forklift 
	
	

	8
	Geri vites ikaz kornası var ve çalışma durumu
	   Uygun
	
	
	çalıştırıldı ;Forkliftin bütün fonksiyonları yerine getirdiğini kontrol et.
	
	

	10
	Lastik diş kalınlığı 1,6mm'den az mı ve lastiklerin genel 
	 
	U DEĞİL
	II
	STATİK DENEY

	
	durumu 
	
	
	28
	Forklift yük kaldırma diyagramındaki değerlere göre yüklendi
	   Uygun
	

	11
	Bijonların sıkılığı
	 Uygun
	 
	
	Bütün yükte en az 10dk.askıda tutuldu . Forklift kaldırma
	
	

	12
	Egzos sisteminde gaz temizleyici ve tutucusu
	    ---
	 
	
	mekanizmalarında ve ataşmanlarında hiçbir çatlak,
	
	

	13
	LPG'li forkliftde gaz (köpük kullanarak)
	 ----
	 
	
	kalıcı biçim değişikliği, forkliftin çalışma emniyetini etkileyecek
	
	

	
	kaçağı 
	
	
	
	bir durum ve bağlantılarında gevşeme ve hasar olmadığı görüldü
	
	

	B
	EMNİYET SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ
	III
	DİNAMİK DENEY

	14
	Forklift freni
	 
	
	29
	Forklift yük kaldırma diyagramındaki değerlere göre yüklendi. 
	Uygun  
	

	15
	Geriyi gösteren aynalar 
	 Uygun
	 
	
	Forkliftin bütün hareket sınırları boyunca forklift hareketleri 
	
	

	16
	Operatörü çarpma ve devrilmeye karşı koruyacak ön ve 
	Uygun
	
	
	yaptırıldı Forkliftin kaldrıma mekanizmaları ve frenlerin emniyetli 
	
	

	
	üst korkuluk (kabin) durumu 
	
	
	
	işlerliği kontrol edildi deney sonunda yepılan gözle kontrollerde
	
	

	17
	Direksiyon hakimiyeti için direksiyon topuzu
	 Uygun
	 
	
	forklift kaldırma mekanizmalarında ve yapı elemanlarında 
	
	

	18
	Yangın söndürücü var mı ve durumu 
	 -
	U DEĞİL
	
	hasar,bağlantılarında gevşeme ve bozulma olmadığı görüldü.
	
	

	C
	KALDIRMA MEKANİZMASI KONTROLÜ
	30
	Test sonu piston ve kumanda valfi kaçak durumu
	  Uygun
	 

	19
	Çatal veya ataçman uçlarında çatlak,deformasyon ve
	Uygun 
	 
	31
	Yukarıda belirtilen ağırlıklarda forkliftin emniyetli çalıştırıldığı
	  Uygun
	

	
	kilit pimleri 
	
	
	
	görülmüştür
	
	

	20
	Fabrika orijinal çatal boyuna-çatal açısı 90 derece
	Uygun 
	 
	E
	FİRMAYA AİT BELGELERİN KONTROLÜ

	
	durumu
	
	
	32
	Forklifti kullanan operatörün belgesi var mı?    
	  
	U DEĞİL

	21
	Asansör makaraları 
	 Uygun
	 
	33
	Forkliftin'in bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı?
	 
	U DEĞİL

	22
	Lift ve tilt silind.de iç veya dış kaçak ve tilt silindir paralelliği
	   Uygun
	 
	
	Güncel mi?   
	
	

	NOTLAR ve ÖNERİLER:  


	SONUÇ Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen FORKLİFT’ nın  mevcut şartlar altında , önerilere uyulması önkoşuluyla kullanılmasında  sakınca yoktur. Bir sonraki kontrol tarihi 29.11.2015                                      

	Kontrolü Yapan Yetkili Makina Mühendisinin
	ONAY

	Adı, Soyadı
	
	Adı, Soyadı
	 

	Oda Sicil No
	
	Oda Sicil No
	 



